# Gebruik

- Belast het elektrische gereedschap niet zo sterk dat het tot stilstand komt.

- Neem vóór alle werkzaamheden aan het elektrische gereedschap (zoals het uitvoeren van onderhoud of het wisselen van inzetgereedschappen e.d.) en vóór het vervoeren en opbergen altijd de accu uit het elektrische gereedschap. Bij per ongeluk bedienen van de aan/uit-schakelaar bestaat gevaar voor letsel.

- Voorzichtig bij het maken van sleuven in dragende muren, zie gedeelte „Aanwijzingen m.b.t. statica“.

- Klem het werkstuk vast, wanneer dit niet door het eigen gewicht veilig ligt.

- Laat het elektrische gereedschap na sterke belasting nog enkele minuten onbelast lopen, om het inzetgereedschap af te koelen.

- Gebruik het elektrische gereedschap niet met een doorslijpstandaard.

- Raak de (door)slijpschijven niet aan, voordat ze afgekoeld zijn. De schijven worden bij het werken erg heet.

Aanwijzingen voor ‌werkzaamheden
Ingebruikname