# Аккумулятор заряды деңгейінің индикаторы

Аккумулятор заряды деңгейінің индикаторы ажыратқыш жартылай немесе толық басылғанда бірнеше секунд ішінде аккумулятор зарядының деңгейін көрсетеді.

Жарық диоды | Қуаты
--- | ---
Үздіксіз жарық 3 × жасыл | 75–100 %
Үздіксіз жарық 2 × жасыл | 40–75 %
Үздіксіз жарық 1 × жасыл | 15–40 %
Баяу жыпылықтау 1 × жасыл | 0–15 %

Аккумулятор температурасы жұмыс температурасының диапазонынан тыс және/немесе артық жүктемеден қорғаныс жұмыс істеп қалса, заряд деңгейі индикаторының 3 жарық диоды жылдам жыпылықтайды.