# Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych komponentów od‌nosi się do schematu elektronarzędzia, znaj‌du‌ją‌ce‌go się na stronie graficznej.

(1) | Dźwignia zwalniająca blokadę pokrywy ochronnej
(2) | Przycisk blokady wrzeciona
(3) | Strzałka kierunku obrotów (na obudowie)
(4) | Włącznik/wyłącznik
(5) | Wskaźnik stanu naładowania
(6) | AkumulatorA)
(7) | Pokrętło wstępnego wyboru prędkości obrotowej (AdvancedGrind 18V-80)
(8) | Przycisk odblokowujący akumulatorA)
(9) | Standardowa rękojeść dodatkowa (powierzchnia izolowana)A)
(10) | Rękojeść dodatkowa tłumiąca drgania (powierzchnia izolowana)A)
(11) | Pokrywa ochronna do szlifowania
(12) | Pokrywa ochronna do cięciaA)
(13) | Osłona do cięcia
(14) | Kołnierz mocujący z uszczelką
(15) | Tarcza szlifierska
(16) | Tarcza tnącaA)
(17) | Diamentowa tarcza tnącaA)
(18) | Nakrętka mocująca (UniversalGrind 18V-75)
(19) | Szybkozaciskowa nakrętka mocująca z pałąkiem (AdvancedGrind 18V-80)
(20) | Klucz widełkowy do nakrętki mocującej/nakrętki okrągłej
(21) | Rękojeść (powierzchnia izolowana)
(22) | Wrzeciono szlifierki
(23) | Osłona rękiA)
(24) | Gumowy talerz szlifierskiA)
(25) | Papier ściernyA)
(26) | Nakrętka okrągłaA)
(27) | Szczotka garnkowaA)
(28) | Klucz widełkowyA)
(29) | Pokrywa odsysająca do cięcia z prowadnicą saneczkowąA)

A)

  Osprzęt ukazany na rysunkach lub opisany w in‌struk‌cji użytkowania nie wchodzi w standardowy zakres dostawy. Kompletny asortyment wyposażenia dodatkowego można znaleźć w naszym katalogu osprzętu.