# Montarea dispozitivelor de protecţie

- Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice (de ex. întreţinere, schimbarea accesoriilor, etc.) cât şi în timpul transpor‌tului şi depozitării acesteia extrageţi acu‌mulatorul din scula electrică. În cazul acţionării involuntare a întrerupătorului pornit/oprit există pericol de rănire.

Notă: După ruperea discului de şlefuire în timpul funcţionării sculei electrice sau în cazul deteriorării dispozitivelor de prindere de pe apărătoarea de protecţie/scula electrică, aceasta din urmă trebuie trimisă neîntârziat la centrul de asistenţă tehnică post-vânzare, adresele vezi paragraful „Serviciu de asistenţă tehnică post-vânzări şi consultanţă clienţi“.

##

Observaţie: Înainte de a utiliza scula electrică pentru şlefuire, demontează capacul pentru tăiere montat (13) (consultă imaginea B).

Aşază capacul de protecţie (11) pe sistemul de prindere de pe scula electrică până când camele de codificare ale capacului de protecţie corespund cu sistemul de prindere. Apasă şi menţine apăsată pârghia de deblocare (1).
Apasă capacul de protecţie (11) pe gulerul axului până când gulerul capacului de protecţie este fixat de flanşa sculei electrice şi răsuceşte capacul de protecţie până când se fixează sonor.
Adaptează poziţia capacului de protecţie (11) în funcţie de procesul de lucru. Pentru aceasta, împinge în sus pârghia de deblocare (1) şi răsuceşte capacul de protecţie (11) în direcţia dorită.

- Reglează întotdeauna capacul de protecţie (11) astfel încât ambele came ale pârghiei de deblocare (1) să pătrundă în degajările corespunzătoare ale capacului de protecţie (11).

- Reglaţi astfel apărătoarea de protecţie (11) , încât aceasta să împiedice zborul scânteilor în direcţia operatorului.

- Capacul de protecţie (11) trebuie să poată fi răsucit în direcţia de rotaţie a accesoriului numai prin acţionarea pârghiei de deblocare (1)! În caz contrar, scula electrică nu mai poate fi utilizată, ci trebuie predată atelierului de service şi asistenţă tehnică post-vânzare.

Observaţie: Camele de codificare de la capacul de protecţie (11) permit montarea unui singur capac de protecţie la scula electrică.

##

- Pentru tăiere, utilizează întotdeauna capacul de protecţie la tăiere (12) sau capacul de protecţie la şlefuire (11) împreună cu capacul pentru tăiere (13).

- La tăierea pietrei trebuie asigurată aspirarea corespunzătoare a prafului rezultat.

Apărătoarea de protecţie pentru tăiere (12) se montează la fel ca apărătoarea de protecţie pentru şlefuire (11).

### Capacul pentru tăiere din material plastic

Aşază capacul din plastic pentru tăiere (13) pe capacul de protecţie la şlefuire (11) (consultă imaginea A). Capacul (13) se fixează sonor şi vizibil pe capacul de protecţie (11).
Pentru demontare (consultă imaginea B), deblochează capacul (13) de pe capacul de protecţie (11) (➊) din stânga sau dreapta şi scoate capacul (➋).

##

Apărătoarea de aspirare pentru tăiere cu sanie de ghidare (29) se montează la fel ca şi capacul de protecţie la şlefuire.

Prin fixarea mânerului auxiliar (9)/(10) la carcasa transmisiei cu ajutorul clemei de la apărătoarea de aspirare, scula electrică este conectată ferm la apărătoarea de aspirare. Un aspirator Bosch adecvat poate fi conectat la apărătoarea de aspirare cu sanie de ghidare (29). Pentru aceasta, introdu furtunul de aspirare cu adaptorul de aspirare în ştuţul de racord prevăzut pe apărătoarea de aspirare.

Observaţie: Frecarea din timpul aspirării provocată de praful din furtunul de aspirare şi din interiorul accesoriilor provoacă o încărcare electrostatică, pe care utilizatorul o poate experimenta ca o descărcare statică (în funcţie de factorii de mediu şi de starea sa fiziologică). Bosch recomandă în general utilizarea unui furtun de aspirare antistatic (accesoriu) pentru aspirarea pulberilor fine şi a materialelor uscate.

##

- Pentru lucrul cu discul-suport din cauciuc (24) sau cu peria oală (27), montează întotdeauna apărătoarea de mână (23).

Fixează apărătoarea de mână (23) cu mânerul auxiliar (9)/(10).

##

Înşurubează mânerul auxiliar (9)/(10) pe partea dreaptă sau stângă a capului angrenajului, în funcţie de modul de lucru.

- Utilizează scula electrică numai împreună cu mânerul auxiliar (9)/(10).

- Nu mai utiliza scula electrică dacă mânerul auxiliar (9)/(10) este deteriorat. Nu modifica în niciun fel mânerul auxiliar (9)/(10).

Mânerul auxiliar cu amortizor de vibraţii (10) permite lucrul fără vibraţii, utilizarea fiind astfel mai confortabilă şi mai sigură.