# Présélection de vitesse de rotation

## (AdvancedGrind 18V-80)

La molette de présélection de vitesse (7) permet de sélectionner la vitesse de rotation nécessaire (même durant l’utilisation de l’outil). Le tableau ci-dessous indique les valeurs recommandées pour différentes applications.

Matériau | Application | Accessoire de travail | Position de la molette
--- | --- | --- | ---
Métal | Décapage de peinture | Disque abrasif | 2–3
Métal | Brossage, dérouillage | Meule boisseau, disque abrasif | 3
Acier inoxydable | Meulage | Disque à ébarber/disque fibre | 4−6
Métal | Ébarbage | Disque à ébarber | 6
Métal | Tronçonnage | Disque à tronçonner | 6
Pierre | Tronçonnage | Disque à tronçonner diamanté | 6

Les valeurs indiquées pour chacune des vitesses sont des valeurs indicatives.

- La vitesse assignée de l’accessoire doit être au moins égale à la vitesse maximale indiquée sur l’outil électrique. Les accessoires fonctionnant plus vite que leur vitesse assignée peuvent se rompre et voler en éclat.