# Τεχνικά χαρακτηριστικά

Γωνιακός λειαντήρας |  | AdvancedGrind 18V-80 | UniversalGrind 18V-75 | UniversalGrind 18V-75
--- | --- | --- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 603 CE5 100‎ | ‎3 603 CE5 000‎ | ‎3 603 CE5 001‎
Ονομαστική τάση | V= | 18 | 18 | 18
Ονομαστικός αριθμός στροφών χωρίς φορτίοA)B) | min–1 | 12.000 | 12.000 | 12.000
Περιοχή ρύθμισης αριθμού στροφών | min–1 | 2.800–12.000 | – | –
Μέγιστη διάμετρος δίσκου λείανσης/διάμετρος λαστιχένιου δίσκου λείανσης | mm | 125 | 115 | 125
Σπείρωμα άξονα λείανσης |  | M 14 | M 14 | M 14
Μέγιστο μήκος σπειρώματος του άξονα λείανσης | mm | 21,7 | 21,7 | 21,7
Ηλεκτρονική σταθεροποίηση |  | ● | ● | ●
Προεπιλογή αριθμού στροφών |  | ● | – | –
Ομαλή εκκίνηση |  | ● | ● | ●
Προστασία από αθέλητη επανεκκίνηση |  | ● | ● | ●
Προστασία υπερφόρτισης |  | ● | ● | ●
Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014C) | kg | 2,4 (6,0 Ah) | 2,3 (6,0 Ah) | 2,4 (6,0 Ah)
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαD) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –5 ... +50 | –5 ... +50 | –5 ... +50
Συμβατές μπαταρίες |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Συνιστώμενες μπαταρίες για πλήρη ισχύ |  | PBA 18V...W-. ≥ 4,0 Ah | PBA 18V...W-. ≥ 4,0 Ah | PBA 18V...W-. ≥ 4,0 Ah
Συνιστώμενοι φορτιστέςE) |  | AL 18... | AL 18... | AL 18...

A)

  Μετρημένος στους 20−25 °C με μπαταρία PBA 18V 6.0Ah.

B)

  Ονομαστικός αριθμός στροφών χωρίς φορτίο σύμφωνα με το πρότυπο EN IEC 62841-2-3 για την επιλογή κατάλληλων εξαρτημάτων. Ο πραγματικός ονομαστικός αριθμός στροφών είναι για λόγους ασφαλείας και λόγω των κατασκευαστικών ανοχών χαμηλότερος.

C)

  Ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μπαταρία, τον χρησιμοποιούμενο προφυλακτήρα και τη χρησιμοποιούμενη πρόσθετη λαβή

D)

  Περιορισμένη ισχύς στις θερμοκρασίες <0 °C

E)

  Οι ακόλουθοι φορτιστές δεν είναι συμβατοί με την μπαταρία PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV