# Date tehnice

Polizor unghiular |  | AdvancedGrind 18V-80 | UniversalGrind 18V-75 | UniversalGrind 18V-75
--- | --- | --- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 603 CE5 100‎ | ‎3 603 CE5 000‎ | ‎3 603 CE5 001‎
Tensiune nominală | V= | 18 | 18 | 18
Turaţie nominală în golA)B) | min-1 | 12000 | 12000 | 12000
Domeniu de reglare a turaţiei | min-1 | 2800–12000 | – | –
Diametru maxim discuri de şlefuire/Diametru maxim disc-suport din cauciuc | mm | 125 | 115 | 125
Filet arbore de polizat |  | M 14 | M 14 | M 14
Lungime maximă filet arbore de polizat | mm | 21,7 | 21,7 | 21,7
Sistem electronic constant |  | ● | ● | ●
Preselectare a turaţiei |  | ● | – | –
Pornire lentă |  | ● | ● | ●
Protecţie la repornire |  | ● | ● | ●
Protecţia la suprasarcină |  | ● | ● | ●
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014C) | kg | 2,4 (6,0 Ah) | 2,3 (6,0 Ah) | 2,4 (6,0 Ah)
Temperatură ambiantă recomandată în timpul încărcării | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatură ambiantă admisă în timpul funcţionăriiD) şi pe perioada depozitării | °C | –5 ... +50 | –5 ... +50 | –5 ... +50
Acumulatori compatibili |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Acumulatori recomandaţi pentru putere maximă |  | PBA 18V...W-. ≥ 4,0 Ah | PBA 18V...W-. ≥ 4,0 Ah | PBA 18V...W-. ≥ 4,0 Ah
Încărcătoare recomandateE) |  | AL 18... | AL 18... | AL 18...

A)

  Măsurat la 20−25 °C cu acumulatorul PBA 18V 6.0Ah.

B)

  Turaţie nominală în gol conform EN IEC 62841-2-3 pentru selectarea accesoriului corespunzător. Turaţia în gol propriu-zisă este mai mică din considerente legate de siguranţă şi datorită toleranţelor de fabricaţie.

C)

  în funcţie de acumulatorul utilizat, de capacul de protecţie utilizat şi de mânerul auxiliar utilizat

D)

  putere mai redusă la temperaturi < 0 °C

E)

  Următoarele încărcătoare nu sunt compatibile cu acumulatoarele PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV