# ضبط عدد اللفات مسبقا

## (AdvancedGrind 18V-80)

يمكنك بواسطة عجلة ضبط عدد الدوران مسبقا (7) ضبط عدد اللفات المطلوب مسبقا حتی أثناء التشغيل. بيانات الجدول التالي هي قيم يوصى بالالتزام بها.

مادة الشغل | التطبيق | عدة الشغل | وضع عجلة الضبط
--- | --- | --- | ---
معدن | إزالة الطلاء | قرص التجليخ | 2–3‏
معدن | الفرش، إزالة الصدأ | الفرشاة القدحية، ورق الصنفرة | 3
الفولاذ | الجلخ | قرص الجلخ/قرص الفايبر | 4–6
معدن | تجليخ التخشين | قرص الجلخ | 6
معدن | القطع | قرص القطع | 6
حجر | القطع | قرص القطع الماسي | 6

تعتبر القيم المبينة لمستويات عدد اللفات قيما مرجعية.

- يجب أن تتساوي السرعة الاسمية للملحق على الأقل مع السرعة القصوى المدونة على العدة الكهربائية. الملحقات التي تدور بسرعة أعلى من سرعتها الاسمية يمكن أن تنكسر وتطير بعيدا.