# A fordulatszám előválasztása

## (AdvancedGrind 18V-80)

A (7) fordulatszám előválasztó szabályozókerékkel a szükséges fordulatszámot üzem közben is ki lehet jelölni. Az alábbi táblázatban található adatok javasolt értékek.

Anyag | Alkalmazás | Betétszerszám | A szabályozókerék helyzete
--- | --- | --- | ---
Fém | Festék eltávolítása | Csiszolópapír | 2–3
Fém | Kefélés, rozsdátlanítás | Edénykefe, csiszolólap | 3
Rozsdamentes acél | Csiszolás | Csiszolótárcsa / rostszálas tárcsa | 4−6
Fém | Nagyoló csiszolás | Csiszolókorong | 6
Fém | Darabolás | Darabolótárcsa | 6
Kő | Darabolás | Gyémántszegmenses daraboló tárcsa | 6

A fordulatszám fokozatoknál megadott fordulatszámok tájékoztató értékek.

- A betétszerszám megengedett fordulatszámának legalább akkorának kell lennie, mint az elektromos kéziszerszámon megadott legnagyobb fordulatszámnak. A megengedettnél gyorsabban forgó betétszerszámok széttörhetnek és kirepülhetnek.