# Vyobrazené komponenty

Číslovanie zobrazených komponentov sa vzťahuje na znázornenie elektrického náradia na grafickej strane.

(1) | Odisťovacia páčka pre ochranný kryt
(2) | Aretačné tlačidlo vretena
(3) | Šípka smeru otáčania na telese náradia
(4) | Vypínač
(5) | Indikácia stavu nabitia
(6) | AkumulátorA)
(7) | Nastavovacie koliesko predvoľby otáčok (AdvancedGrind 18V-80)
(8) | Tlačidlo na odistenie akumulátoraA)
(9) | Štandardná prídavná rukoväť (izolovaná úchopová plocha)A)
(10) | Prídavná rukoväť tlmiaca vibrácie (izolovaná úchopová plocha)A)
(11) | Ochranný kryt na brúsenie
(12) | Ochranný kryt na rezanieA)
(13) | Kryt na rezanie
(14) | Upínacia príruba s O-krúžkom
(15) | Brúsny kotúč
(16) | Rezací kotúčA)
(17) | Diamantový rezací kotúčA)
(18) | Upínacia matica (UniversalGrind 18V-75)
(19) | Rýchloupínacia matica so strmeňom (AdvancedGrind 18V-80)
(20) | Kolíkový kľúč pre upínaciu/okrúhlu maticu
(21) | Rukoväť (izolovaná úchopová plocha)
(22) | Brúsne vreteno
(23) | Ochrana rúkA)
(24) | Gumený brúsny tanierA)
(25) | Brúsny listA)
(26) | Okrúhla maticaA)
(27) | Miskovitá kefaA)
(28) | Vidlicový kľúčA)
(29) | Odsávací kryt na rezanie s vodiacimi saňamiA)

A)

  Vyobrazené alebo opísané príslušenstvo nepatrí do štandardného rozsahu dodávky. Kompletné príslušenstvo nájdete v našom sortimente príslušenstva.