# الأجزاء المصورة

يشير ترقيم الأجزاء المصورة إلى الصورة المعروضة للعدة الكهربائية في صفحة الرسوم.

(1) | ذراع فك إقفال غطاء الوقاية
(2) | زر تثبيت محور الدوران
(3) | سهم اتجاه التدوير علی الهيكل
(4) | مفتاح التشغيل والإطفاء
(5) | مؤشر حالة الشحن
(6) | المركمA)
(7) | طارة ضبط عدد اللفات مسبقا (AdvancedGrind 18V-80)
(8) | زر فك إقفال المركمA)
(9) | مقبض إضافي قياسي (سطح قبض معزول)A)
(10) | مقبض إضافي ممتص للاهتزازات (سطح قبض معزول)A)
(11) | غطاء وقاية خاص بالتجليخ
(12) | غطاء وقاية خاص بالقطعA)
(13) | غطاء خاص بالقطع
(14) | شفة التثبيت مع حلقة منع التسريب
(15) | قرص الجلخ
(16) | قرص القطعA)
(17) | قرص القطع الماسيA)
(18) | صامولة الشد (UniversalGrind 18V-75)
(19) | صامولة سريعة الشد مع ممسك قوسي (AdvancedGrind 18V-80)
(20) | مفتاح ربط ثنائي الرأس المجوف لصامولة الشد/الصامولة المستديرة
(21) | مقبض (سطح قبض معزول)
(22) | محور دوران الجلاخة
(23) | واقية اليدA)
(24) | صحون الجلخ المطاطيةA)
(25) | قرص التجليخA)
(26) | الصامولة المستديرةA)
(27) | فرشاة قدحيةA)
(28) | مفتاح هلاليA)
(29) | غطاء الشفط للقطع مع دليل التوجيهA)

A)

  لا يتضمن إطار التوريد الاعتيادي التوابع المصورة أو المشروحة. تجد التوابع الكاملة في برنامجنا للتوابع.