# عدد الجلخ المسموح بها

يمكنك استخدام جميع عدد الجلخ المذكورة في دليل التشغيل.

على أقل تقدير يجب أن تتطابق كلا من عدد اللفات المسموح بها في [دقيقة −1] والسرعة المحيطية [م/ث] لعدد الجلخ المستخدمة للمعلومات الواردة في الجدول التالي.

يراعى عدد اللفات المسموح به والسرعة المحيطية الموجودة على الملصق الخاص بأداة الجلخ.

| الحد الأقصى [مم] | [مم] | [°] |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
| D | b | s | d | α | [دقيقة-1] | [م/ث]
| 115 125 | 6 6 | – – | 22,2 22,2 | – – | 12000 12000 | 80 80
| 115 125 | 3,0 3,0 | – – | 22,2 22,2 | – – | 12000 12000 | 80 80
| 115 125 | – – | – – | – – | – – | 12000 12000 | 80 80
| 75 | 30 | – | M 14 | – | 12000 | 45
| 115 125 | 6 6 | ‎10 ‎10 | 22,2 22,2 | > 0‏ > 0‏ | 12000 12000 | 80 80