# Teknik veriler

Taşlama makinesi |  | AdvancedGrind 18V-80 | UniversalGrind 18V-75 | UniversalGrind 18V-75
--- | --- | --- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 603 CE5 100‎ | ‎3 603 CE5 000‎ | ‎3 603 CE5 001‎
Anma gerilimleri | V= | 18 | 18 | 18
Nominal boştaki devir sayısıA)B) | dev/dak | 12000 | 12000 | 12000
Devir sayısı ayar alanı | dev/dak | 2800–12000 | – | –
Maks. kesme diski çapı/lastik zımpara tablası çapı | mm | 125 | 115 | 125
Taşlama mili dişi |  | M 14 | M 14 | M 14
Taşlama milinin maks. diş uzunluğu | mm | 21,7 | 21,7 | 21,7
Sabit elektronik sistemi |  | ● | ● | ●
Devir sayısı ön seçimi |  | ● | – | –
Düşük devirli başlangıç |  | ● | ● | ●
Yeniden başlatma emniyeti |  | ● | ● | ●
Aşırı zorlanma emniyeti |  | ● | ● | ●
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014 uyarıncaC) | kg | 2,4 (6.0 Ah) | 2,3 (6.0 Ah) | 2,4 (6.0 Ah)
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
İşletim sırasındaD) ve depolamada izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –5 ... +50 | –5 ... +50 | –5 ... +50
Uyumlu aküler |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Tam performans için tavsiye edilen aküler |  | PBA 18V...W-. ≥ 4.0 Ah | PBA 18V...W-. ≥ 4.0 Ah | PBA 18V...W-. ≥ 4.0 Ah
Önerilen şarj cihazlarıE) |  | AL 18... | AL 18... | AL 18...

A)

  20−25 °C'de akü PBA 18V 6.0Ah ile ölçülmüştür.

B)

  Uygun uygulama araçlarının seçilmesi için EN IEC 62841-2-3'e göre boştaki devir sayısı. Gerçek boştaki devir sayısı, güvenlik nedenleriyle ve üretim toleransları nedeniyle daha düşüktür.

C)

  kullanılan aküye, kullanılan koruyucu kapağa ve kullanılan ilave tutamağa bağlı olarak

D)

  <0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans

E)

  Aşağıdaki şarj cihazları PBA aküsü ile uyumlu değildir: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV