# Wymagania dotyczące narzędzi szlifierskich

Można stosować wszystkie narzędzia robocze, które zostały wymienione w niniejszej instrukcji obsługi.

Dopuszczalna prędkość obrotowa [min−1] lub obwodowa [m/s] używanych narzędzi ro‌bo‌czych musi odpowiadać co najmniej wartościom podanym w poniższej tabeli.

Dlatego należy zwrócić uwagę na dopuszczalną prędkość obrotową lub obwodową podaną na etykiecie narzędzia szlifierskiego.

| maks. [mm] | [mm] | [°] |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
| D | b | s | d | α | [min–1] | [m/s]
| 115 125 | 6 6 | – – | 22,2 22,2 | – – | 12000 12000 | 80 80
| 115 125 | 3,0 3,0 | – – | 22,2 22,2 | – – | 12000 12000 | 80 80
| 115 125 | – – | – – | – – | – – | 12000 12000 | 80 80
| 75 | 30 | – | M14 | – | 12000 | 45
| 115 125 | 6 6 | 10 10 | 22,2 22,2 | > 0 > 0 | 12000 12000 | 80 80