# Punerea în funcţiune

## Pornire/Oprire

Pentru punerea în funcţiune a sculei electrice, împingeţi spre înainte comutatorul de pornire/oprire (4).

Pentru fixarea în poziţie a comutatorului de pornire/oprire (4), apăsaţi comutatorului de pornire/oprire (4) spre înainte şi în jos, până când se fixează în poziţie.

Pentru a deconecta scula electrică, eliberaţi comutatorul de pornire/oprire (4) sau, atunci când este blocat, apăsaţi scurt în spre înapoi şi în jos comutatorul de pornire/oprire (4), iar apoi eliberaţi-l.

- Verificaţi înainte de utilizare dispozitivele de şlefuire. Dispozitivul de şlefuire trebuie să fie montat perfect şi să se poată roti liber. Efectuaţi o probă funcţională fără sarcină, timp de cel puţin 1 minut. Nu folosiţi dispozitive de şlefuire deteriorate, deformate sau care vibrează. Dispozitivele de şlefuire deteriorate se pot rupe şi provoca răniri.