# Techniniai duomenys

Kampinio šlifavimo mašina |  | AdvancedGrind 18V-80 | UniversalGrind 18V-75 | UniversalGrind 18V-75
--- | --- | --- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 603 CE5 100‎ | ‎3 603 CE5 000‎ | ‎3 603 CE5 001‎
Nominalioji įtampa | V= | 18 | 18 | 18
Nominalus tuščiosios eigos sūkių skaičiusA)B) | min–1 | 12000 | 12000 | 12000
Sūkių skaičiaus reguliavimo diapazonas | min–1 | 2800–12 000 | – | –
Maks. šlifavimo disko skersmuo/guminio lėkštinio šlifavimo disko skersmuo | mm | 125 | 115 | 125
Šlifavimo suklio sriegis |  | M 14 | M 14 | M 14
Maks. šlifavimo suklio sriegio ilgis | mm | 21,7 | 21,7 | 21,7
Elektroninis sūkių stabilizatorius |  | ● | ● | ●
Sūkių skaičiaus išankstinis nustatymas |  | ● | – | –
Švelnus paleidimas |  | ● | ● | ●
Apsauga nuo pakartotinio įsijungimo |  | ● | ● | ●
Apsauga nuo perkrovos |  | ● | ● | ●
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“C) | kg | 2,4 (6.0 Ah) | 2,3 (6.0 Ah) | 2,4 (6.0 Ah)
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantD) ir sandėliuojant | °C | –5 ... +50 | –5 ... +50 | –5 ... +50
Suderinami akumuliatoriai |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Rekomenduojami akumuliatoriai darbui visa galia |  | PBA 18V...W-. ≥ 4.0 Ah | PBA 18V...W-. ≥ 4.0 Ah | PBA 18V...W-. ≥ 4.0 Ah
Rekomenduojami krovikliaiE) |  | AL 18... | AL 18... | AL 18...

A)

  Išmatuota 20−25 °C temperatūroje su akumuliatoriumi PBA 18V 6.0Ah.

B)

  Nominalus tuščiosios eigos sūkių skaičius pagal EN IEC 62841-2-3 tinkamų darbo įrankių parinkimui. Siekiant užtikrinti saugumą, faktinis tuščiosios eigos sūkių skaičius, sąlygojamas gamybos tolerancijų, yra mažesnis.

C)

  priklausomai nuo naudojamo akumuliatoriaus, naudojamo apsauginio gaubto ir naudojamos papildomos rankenos

D)

  Ribota galia, esant temperatūrai <0 °C

E)

  Žemiau nurodyti krovikliai PBA akumuliatoriui netinka: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV