# Hız ön seçimi

## (AdvancedGrind 18V-80)

Devir sayısı ön seçimi ayarlama düğmesi (7) ile gerekli devir sayısını alet çalışırken de seçebilirsiniz. Aşağıdaki tablodaki veriler tavsiye edilen değerlerdir.

Malzeme | Uygulama | Uç | Ayarlama düğmesi pozisyonu
--- | --- | --- | ---
Metal | Boyaların kazınması | Zımpara kağıdı | 2–3
Metal | Fırçalama, pas kazıma | Çanak fırça, zımpara kağıdı | 3
Paslanmaz çelik | Taşlama/zımparalama | Taşlama diski/fiber disk | 4−6
Metal | Kazıyıcı taşlama | Taşlama diski | 6
Metal | Kesme | Kesme diski | 6
Taş | Kesme | Elmas kesme diski | 6

Devir sayısı kademelerine ilişkin belirtilen değerler referans değerlerdir.

- Aksesuarın nominal hızı, en azından elektrikli el aletinde belirtilen maksimum hıza eşit olmalıdır. Nominal hızından daha hızlı çalışan aksesuarlar kırılabilir ve fırlayabilir.