# Технически данни

Ъглошлайф |  | AdvancedGrind 18V-80 | UniversalGrind 18V-75 | UniversalGrind 18V-75
--- | --- | --- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 603 CE5 100‎ | ‎3 603 CE5 000‎ | ‎3 603 CE5 001‎
Номинално напрежение | V= | 18 | 18 | 18
Обороти на празен ход по дизайнA)B) | min–1 | 12000 | 12000 | 12000
Диапазон на регулиране на скоростта на въртене | min–1 | 2800–12000 | – | –
Макс. диаметър на шлифоващия диск/гумения работен плот | mm | 125 | 115 | 125
Резба на вала |  | M 14 | M 14 | M 14
Макс. дължина на резбата на вала | mm | 21,7 | 21,7 | 21,7
Модул за постоянна скорост на въртене |  | ● | ● | ●
Предварителен избор на скоростта на въртене |  | ● | – | –
Плавно включване |  | ● | ● | ●
Защита срещу повторно включване |  | ● | ● | ●
Предпазване от претоварване |  | ● | ● | ●
Тегло съгласно EPTA-Procedure 01:2014C) | kg | 2,4 (6.0 Ah) | 2,3 (6.0 Ah) | 2,4 (6.0 Ah)
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Разрешена температура на околната среда при работаD) и при складиране | °C | –5 ... +50 | –5 ... +50 | –5 ... +50
Съвместими акумулаторни батерии |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Препоръчителни акумулаторни батерии за пълна мощност |  | PBA 18V...W-. ≥ 4,0 Ah | PBA 18V...W-. ≥ 4,0 Ah | PBA 18V...W-. ≥ 4,0 Ah
Препоръчителни зарядни устройстваE) |  | AL 18... | AL 18... | AL 18...

A)

  Измерено при 20−25 °C с акумулаторна батерия PBA 18V 6.0Ah.

B)

  Обороти на празен ход по дизайн съгласно EN IEC 62841-2-3 за избор на подходящи работни инструменти. Действителните обороти на празен ход са по-ниски поради съображения за сигурност и производствените толеранси.

C)

  в зависимост от използваната акумулаторна батерия, от използвания предпазен кожух и от използваната спомагателна ръкохватка

D)

  Ограничена мощност при температури <0 °C.

E)

  Следните зарядни устройства не са съвместими с акумулаторната батерия РВА: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV