# Technische Daten

Winkelschleifer |  | AdvancedGrind 18V-80 | UniversalGrind 18V-75 | UniversalGrind 18V-75
--- | --- | --- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 603 CE5 100‎ | ‎3 603 CE5 000‎ | ‎3 603 CE5 001‎
Nennspannung | V= | 18 | 18 | 18
Bemessungs-LeerlaufdrehzahlA)B) | min-1 | 12000 | 12000 | 12000
Drehzahleinstellbereich | min-1 | 2800–12000 | – | –
max. Schleifscheibendurchmesser/Gummischleiftellerdurchmesser | mm | 125 | 115 | 125
Schleifspindelgewinde |  | M 14 | M 14 | M 14
max. Gewindelänge der Schleifspindel | mm | 21,7 | 21,7 | 21,7
Konstantelektronik |  | ● | ● | ●
Drehzahlvorwahl |  | ● | – | –
Sanftanlauf |  | ● | ● | ●
Wiederanlaufschutz |  | ● | ● | ●
Überlastschutz |  | ● | ● | ●
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014C) | kg | 2,4 (6.0 Ah) | 2,3 (6.0 Ah) | 2,4 (6.0 Ah)
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0...+35 | 0...+35 | 0...+35
erlaubte Umgebungstemperatur bei BetriebD) und bei Lagerung | °C | –5...+50 | –5...+50 | –5...+50
kompatible Akkus |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
empfohlene Akkus für volle Leistung |  | PBA 18V...W-. ≥ 4.0 Ah | PBA 18V...W-. ≥ 4.0 Ah | PBA 18V...W-. ≥ 4.0 Ah
empfohlene LadegeräteE) |  | AL 18... | AL 18... | AL 18...

A)

  gemessen bei 20–25 °C mit Akku PBA 18V 6.0Ah

B)

  Bemessungs-Leerlaufdrehzahl nach EN IEC 62841-2-3 zur Auswahl passender Einsatzwerkzeuge. Die tatsächliche Leerlaufdrehzahl ist aus Sicherheitsgründen und bedingt durch Fertigungstoleranzen niedriger.

C)

  abhängig vom verwendeten Akku, der verwendeten Schutzhaube und vom verwendeten Zusatzgriff

D)

  eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C

E)

  Die folgenden Ladegeräte sind mit dem Akku PBA nicht kompatibel: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV