# Komponente na sliki

Oštevilčenje komponent na sliki se nanaša na shemo električnega orodja na strani s shemami.

(1) | Sprostitvena ročica zaščitnega pokrova
(2) | Tipka za blokado vretena
(3) | Oznaka smeri vrtenja na ohišju
(4) | Stikalo za vklop/izklop
(5) | Prikaz stanja napolnjenosti
(6) | Akumulatorska baterijaA)
(7) | Kolesce za izbiro števila vrtljajev (AdvancedGrind 18V-80)
(8) | Tipka za sprostitev akumulatorske baterijeA)
(9) | Standardni pomožni ročaj (izolirana oprijemalna površina)A)
(10) | Pomožni ročaj za blaženje tresljajev (izolirana oprijemalna površina)A)
(11) | Zaščitni pokrov za brušenje
(12) | Zaščitni pokrov za rezanjeA)
(13) | Pokrov za rezanje
(14) | Prijemalna prirobnica s tesnilnim obročkom
(15) | Brusilna plošča
(16) | Rezalna ploščaA)
(17) | Diamantna rezalna ploščaA)
(18) | Zatezna matica (UniversalGrind 18V-75)
(19) | Hitrovpenjalna matica z lokom (AdvancedGrind 18V-80)
(20) | Ključ za dve luknji za zatezno matico/okroglo matico
(21) | Ročaj (izolirana oprijemalna površina)
(22) | Brusilno vreteno
(23) | Zaščita za rokeA)
(24) | Gumijasti brusilni krožnikA)
(25) | Brusilni listA)
(26) | Okrogla maticaA)
(27) | Lončasta ščetkaA)
(28) | Viličasti ključA)
(29) | Odsesovalni pokrov za rezanje z vodiliA)

A)

  Prikazan ali opisan pribor ni del standardnega obsega dobave. Celoten pribor je del našega programa pribora.