# Technické údaje

Úhlová bruska |  | AdvancedGrind 18V-80 | UniversalGrind 18V-75 | UniversalGrind 18V-75
--- | --- | --- | --- | ---
Číslo výrobku |  | ‎3 603 CE5 100‎ | ‎3 603 CE5 000‎ | ‎3 603 CE5 001‎
Jmenovité napětí | V= | 18 | 18 | 18
Jmenovité volnoběžné otáčkyA)B) | ot/min | 12 000 | 12 000 | 12 000
Rozsah nastavení otáček | ot/min | 2 800–12 000 | – | –
Max. průměr brusného kotouče / průměr gumového brusného talíře | mm | 125 | 115 | 125
Závit brusného vřetena |  | M 14 | M 14 | M 14
Max. délka závitu brusného vřetena | mm | 21,7 | 21,7 | 21,7
Konstantní elektronika |  | ● | ● | ●
Předvolba otáček |  | ● | – | –
Pozvolný rozběh |  | ● | ● | ●
Ochrana proti opětovnému zapnutí |  | ● | ● | ●
Ochrana proti přetížení |  | ● | ● | ●
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014C) | kg | 2,4 (6,0 Ah) | 2,3 (6,0 Ah) | 2,4 (6,0 Ah)
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35 | 0 až +35 | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozuD) a při skladování | °C | −5 až +50 | −5 až +50 | −5 až +50
Kompatibilní akumulátory |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
doporučené akumulátory pro plný výkon |  | PBA 18V...W-. ≥ 4,0 Ah | PBA 18V...W-. ≥ 4,0 Ah | PBA 18V...W-. ≥ 4,0 Ah
Doporučené nabíječkyE) |  | AL 18... | AL 18... | AL 18...

A)

  Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem PBA 18V 6.0Ah.

B)

  Jmenovité volnoběžné otáčky podle EN IEC 62841-2-3 pro výběr vhodných nástrojů. Skutečné volnoběžné otáčky jsou z bezpečnostních důvodů a na základě výrobních tolerancí nižší.

C)

  v závislosti na použitém akumulátoru, použitém ochranném krytu a použité přídavné rukojeti

D)

  Omezený výkon při teplotách <0 °C.

E)

  Následující nabíječky nejsou s akumulátorem PBA kompatibilní: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV