# Naudojimas

- Neveikite elektrinio įrankio tokia apkrova, kad jis sustotų.

- Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio priežiū‌ros darbus (atliekant techninę priežiūrą ar keičiant įrankį ir t. t.), o taip pat elektrinį įrankį transpor‌tuojant ir sandėliuojant, būtina iš jo išimti akumuliatorių. Priešingu atveju galite susižeisti, netyčia nuspaudę įjungi‌mo-išjungimo jungiklį.

- Būkite atsargūs pjaudami atramines sienas, žr. skyrių „Statikos nuorodos“.

- Įtvirtinkite ruošinį, jei jis tvirtai neguli vei‌kia‌mas tik savojo svorio.

- Jei įrankis buvo veikiamas didele apkrova, kad jis atvėstų, kelias minutes leiskite jam veikti tuščiąja eiga.

- Nenaudokite elektrinio prietaiso su pjovimo staliuku.

- Nelieskite šlifavimo ir pjovimo diskų, kol jie neatvėso. Diskai darbo metu labai įkaista.

Darbo patarimai
Paruošimas naudoti