# Prikazane komponente

Označavanje brojevima prikazanih komponenata odnosi se na prikaz električnog alata na grafičkoj stranici.

(1) | Poluga za deblokadu zaštitne haube
(2) | Taster za blokadu vretena
(3) | Strelica smera obrtanja na kućištu
(4) | Prekidač za uključivanje/isključivanje
(5) | Prikaz statusa napunjenosti
(6) | AkumulatorA)
(7) | Točkić za podešavanje broja obrtaja (AdvancedGrind 18V-80)
(8) | Taster za otključavanje akumulatoraA)
(9) | Standardna dodatna ručka (izolirana površina za držanje)A)
(10) | Dodatna ručka za amortizovanje vibracija (izolirana površina za držanje)A)
(11) | Zaštitna hauba za brušenje
(12) | Zaštitna hauba za rezanjeA)
(13) | Prekrivka za rezanje
(14) | Prihvatna prirubnica sa O-prstenom
(15) | Brusni disk
(16) | Rezni diskA)
(17) | Dijamantski rezni diskA)
(18) | Stezna navrtka (UniversalGrind 18V-75)
(19) | Brzostezna navrtka sa lukom (AdvancedGrind 18V-80)
(20) | Ključ sa dva otvora za steznu navrtku/okruglu navrtku
(21) | Ručka (izolirana površina za držanje)
(22) | Brusno vreteno
(23) | Zaštita za rukeA)
(24) | Gumeni brusni tanjirA)
(25) | Brusni listA)
(26) | Okrugla navrtkaA)
(27) | Lončasta četkaA)
(28) | Viljuškasti ključA)
(29) | Usisna hauba za rezanje sa vodećim šinamaA)

A)

  Prikazani ili opisani pribor ne spada u standardno pakovanje. Kompletni pribor možete da nađete u našem programu pribora.