# Технічні дані

Кутова шліфмашина |  | AdvancedGrind 18V-80 | UniversalGrind 18V-75 | UniversalGrind 18V-75
--- | --- | --- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 603 CE5 100‎ | ‎3 603 CE5 000‎ | ‎3 603 CE5 001‎
Номінальна напруга | V= | 18 | 18 | 18
Номінальна частота обертання на холостому ходуA)B) | об/хв | 12000 | 12000 | 12000
Діапазон настроювання частоти обертів | об/хв | 2800–12000 | – | –
Макс. діаметр шліфувального круга/гумової опорної тарілки | мм | 125 | 115 | 125
Різьба шліфувального шпинделя |  | M 14 | M 14 | M 14
Макс. довжина різьби шліфувального шпинделя | мм | 21,7 | 21,7 | 21,7
Постійна електроніка |  | ● | ● | ●
Встановлення кількості обертів |  | ● | – | –
Плавний пуск |  | ● | ● | ●
Захист від повторного пуску |  | ● | ● | ●
Захист від перевантаження |  | ● | ● | ●
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014C) | кг | 2,4 (6,0 А·год) | 2,3 (6,0 А·год) | 2,4 (6,0 А·год)
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїD) і при зберіганні | °C | –5 ... +50 | –5 ... +50 | –5 ... +50
Сумісні акумулятори |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Рекомендовані акумулятори для досягнення повної потужності |  | PBA 18V...W-. ≥ 4.0 А·год | PBA 18V...W-. ≥ 4.0 А·год | PBA 18V...W-. ≥ 4.0 А·год
Рекомендовані зарядні пристроїE) |  | AL 18... | AL 18... | AL 18...

A)

  Виміряно за температури 20−25 °C з акумулятором PBA 18V 6.0Ah.

B)

  Номінальна частота обертання на холостому ходу EN IEC 62841-2-3 для вибору відповідних інструментів. Фактична частота обертання на холостому ходу з міркувань безпеки та через виробничі допуски нижча.

C)

  залежно від використовуваного акумулятора, захисного кожуха та додаткової рукоятки

D)

  Обмежена потужність при температурі < 0 °C.

E)

  Наступні зарядні пристрої несумісні з акумуляторною батареєю PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV