# Предварителен избор на скоростта на въртене

## (AdvancedGrind 18V-80)

С колелцето за регулиране за предварителен избор на оборотите (7) можете да изменяте скоростта на въртене съобразно конкретната дейност също и по време на работа. Стойностите в таблицата по-долу са препоръчителни.

Материал | Приложение | Работен инструмент | Позиция на потенциометъра
--- | --- | --- | ---
Метал | Премахване на боя | Лист шкурка | 2–3
Метал | Почистване с четка, премахване на ръжда | Чашковидна телена четка, шкурка | 3
Висококачествена стомана | Шлифоване | Шлифовъчен диск/фибродиск | 4−6
Метал | Грубо шлифоване | Шлифовъчен диск | 6
Метал | Рязане | Диск за рязане | 6
Камък | Рязане | Диамантен диск за рязане | 6

Посочените стойности на степента на скоростта на въртене са ориентировъчни.

- Скоростта на въртене на работния инструмент трябва да е най-малкото равна на максималната скорост на въртене на електроинструмента. Работни инструменти, които се въртят по-бързо от предвиденото, могат да се разрушат и да се разлетят на парчета.