# Indicateur de niveau de charge de l’accu

Quand l’interrupteur Marche/Arrêt est actionné à moitié ou complètement, l’indicateur d’état de charge indique pendant quelques secondes le niveau de charge de l’accu.

LED | Capacité
--- | ---
Allumage permanent en vert de 3 LED | 75–100 %
Allumage permanent en vert de 2 LED | 40–75 %
Allumage permanent en vert de 1 LED | 15–40 %
Clignotement lent en vert de 1 LED | 0–15 %

Les 3 LED de l’indicateur d’état de charge se mettent à clignoter rapidement quand la température de l’accu sort de la plage de températures de fonctionnement et/ou après entrée en action de la protection contre les surcharges.