# Montaggio del dispositivo di sicurezza

- Prima di qualsiasi intervento sull’elettroutensile (ad es. interventi di manutenzione, sostituzione dell’accessorio ecc.), prelevare la batteria, anche nel caso in cui occorra trasportarlo o conservarlo. In caso di azionamento accidentale dell’interruttore di avvio/arresto sussiste pericolo di lesioni.

Avvertenza: dopo una rottura della mola abrasiva durante il funzionamento, oppure in caso di danni ai dispositivi di alloggiamento sulla cuffia di protezione/sull’elettroutensile, l’elettroutensile andrà immediatamente inviato al Servizio Clienti post-vendita. Per gli indirizzi, vedere il paragrafo «Servizio di assistenza e consulenza tecnica».

##

Avvertenza: prima di usare l’elettroutensile per operazioni di levigatura, smontare la copertura per il taglio (13) montata (vedere fig. B).

Posizionare la cuffia di protezione (11) nell’alloggiamento dell’elettroutensile, fino a quando le camme di codifica della cuffia di protezione coincidono con l’alloggiamento. A tale scopo, tenere premuta la levetta di sbloccaggio (1).
Premere la cuffia di protezione (11) sul collare del mandrino fino a quando la fascia della cuffia di protezione è posizionata sulla flangia dell’elettroutensile e ruotare la cuffia di protezione fino a farla scattare percettibilmente in posizione.
Adattare la posizione della cuffia di protezione (11) in base alla lavorazione da eseguire. Spingere quindi la levetta di sbloccaggio (1) verso l’alto e ruotare la cuffia di protezione (11) nella posizione desiderata.

- Regolare sempre la cuffia di protezione (11) in modo che entrambe le camme della levatta di sbloccaggio (1) si innestino negli appositi incavi della cuffia di protezione (11).

- Regolare la cuffia di protezione (11) in modo da impedire proiezioni di scintille in direzione dell’operatore.

- Nella direzione di rotazione dell’accessorio, la cuffia di protezione (11) dovrà essere ruotata soltanto azionando la leva di sbloccaggio (1) ! In caso contrario, l’elettroutensile non andrà più utilizzato e andrà inviato al Servizio Assistenza Clienti.

Avvertenza: le camme di codifica sulla cuffia di protezione (11) garantiscono che si possa montare soltanto una cuffia di protezione compatibile con l’elettroutensile del caso.

##

- Per il taglio utilizzare sempre la cuffia di protezione per il taglio (12) o la cuffia di protezione per la levigatura (11) insieme alla copertura per il taglio (13).

- Per il taglio nella pietra, provvedere ad un’adeguata aspirazione della polvere.

La cuffia di protezione per taglio (12) andrà montata analogamente alla cuffia di protezione per levigatura (11).

### Copertura in plastica per il taglio

Innestare la copertura in plastica per il taglio (13) sulla cuffia di protezione per la levigatura (11) (vedere fig. A). La copertura (13) si innesta percettibilmente in sede e in modo visibile nella cuffia di protezione (11).
Per lo smontaggio (vedere fig. B) sbloccare la copertura (13) sulla cuffia di protezione (11) (➊) a sinistra o a destra ed estrarre la copertura (➋).

##

La cuffia di aspirazione per taglio con slitta di guida (29) andrà montata analogamente alla cuffia di protezione per levigatura.

Fissando l’impugnatura supplementare (9)/(10) attraverso la staffa alla cuffia di aspirazione sulla carcassa ingranaggi, l’elettroutensile viene saldamente collegato con la cuffia di aspirazione. Sulla cuffia di aspirazione con slitta di guida (29) si può collegare un aspiratore Bosch di tipo idoneo. Innestare a tal fine il tubo flessibile di aspirazione con l’adattatore di aspirazione nell’apposito attacco della cuffia di aspirazione.

Avvertenza: l’attrito che si genera a causa della polvere nel tubo flessibile di aspirazione e nell’accessorio durante l’aspirazione, provoca una carica elettrostatica, che l’utilizzatore potrebbe percepire come scarica statica (a seconda dei fattori ambientali e del suo stato fisiologico). Bosch raccomanda in linea generale l’impiego di un tubo flessibile di aspirazione antistatico (accessorio) per l’aspirazione delle polveri sottili e dei materiali asciutti.

##

- Per operazioni il platorello in gomma (24) o la spazzola a tazza (27), montare sempre la protezione per le mani (23).

Fissare la protezione per le mani (23) con l’impugnatura supplementare (9)/(10).

##

Avvitare l’impugnatura supplementare (9)/(10) a destra o a sinistra della testa ingranaggi, in base alla modalità di lavoro.

- Utilizzare l’elettroutensile esclusivamente con l’impugnatura supplementare (9)/(10).

- Non continuare ad utilizzare l’elettroutensile se l’impugnatura supplementare (9)/(10) è danneggiata. Non eseguire mai nessuna modifica sull’impugnatura supplementare (9)/(10).

L’impugnatura supplementare antivibrazioni (10) consente di lavorare con vibrazioni ridotte e, quindi, in modo più gradevole e sicuro.