# Kujutatud komponendid

Joonistel kujutatud komponentide numeratsiooni aluseks on elektrilise tööriista jooniseleheküljel olevad numbrid.

(1) | Kaitsekatte lukustuse vabastamishoob
(2) | Spindli lukustusnupp
(3) | Pöörlemissuuna nool korpusel
(4) | Sisse-/väljalüliti
(5) | Aku laetuse taseme näidik
(6) | AkuA)
(7) | Pöörlemiskiiruse eelvaliku seaderatas (AdvancedGrind 18V-80)
(8) | Aku lukustuse vabastamisnuppA)
(9) | Standardne lisakäepide (isoleeritud haardepind)A)
(10) | Vibratsiooni summutav lisakäepide (isoleeritud haardepind)A)
(11) | Kaitsekate lihvimiseks
(12) | Kaitsekate lõikamiseksA)
(13) | Kate lõikamiseks
(14) | O-rõngastihendiga tugiäärik
(15) | Lihvketas
(16) | LõikeketasA)
(17) | TeemantlõikeketasA)
(18) | Kinnitusmutter (UniversalGrind 18V-75)
(19) | Sangaga kiirkinnitusmutter (AdvancedGrind 18V-80)
(20) | Kaheavavõti kinnitusmutri/ümarmutri jaoks
(21) | Käepide (isoleeritud haardepind)
(22) | Lihvspindel
(23) | KäekaitseA)
(24) | Kummist lihvtaldrikA)
(25) | LihvpaberA)
(26) | ÜmarmutterA)
(27) | KausshariA)
(28) | HarkvõtiA)
(29) | Tolmueemalduskate juhtkelguga lõikamiseksA)

A)

  Kujutatud või kirjeldatud lisavarustus ei kuulu tavalisse tarnemahtu. Lisavarustuse täieliku loetelu leiate meie lisavarustusprogrammist.