# Technické údaje

Uhlová brúska |  | AdvancedGrind 18V-80 | UniversalGrind 18V-75 | UniversalGrind 18V-75
--- | --- | --- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 603 CE5 100‎ | ‎3 603 CE5 000‎ | ‎3 603 CE5 001‎
Menovité napätie | V= | 18 | 18 | 18
Menovité voľnobežné otáčkyA)B) | ot/min | 12 000 | 12 000 | 12 000
Rozsah nastavenia otáčok | ot/min | 2 800–12 000 | – | –
Max. priemer brúsneho kotúča/priemer gumeného brúsneho taniera | mm | 125 | 115 | 125
Závit brúsneho vretena |  | M 14 | M 14 | M 14
Max. dĺžka závitu brúsneho vretena | mm | 21,7 | 21,7 | 21,7
Konštantná elektronika |  | ● | ● | ●
Predvoľba otáčok |  | ● | – | –
Pozvoľný rozbeh |  | ● | ● | ●
Ochrana pred opätovným spustením |  | ● | ● | ●
Ochrana proti preťaženiu |  | ● | ● | ●
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014C) | kg | 2,4 (6,0 Ah) | 2,3 (6,0 Ah) | 2,4 (6,0 Ah)
Odporúčaná teplota prostredia pri nabíjaní | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Povolená teplota okolia pri prevádzkeD) a pri skladovaní | °C | –5 ... +50 | –5 ... +50 | –5 ... +50
Kompatibilné akumulátory |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Odporúčané akumulátory pre plný výkon |  | PBA 18V...W-. ≥ 4,0 Ah | PBA 18V...W-. ≥ 4,0 Ah | PBA 18V...W-. ≥ 4,0 Ah
Odporúčané nabíjačkyE) |  | AL 18... | AL 18... | AL 18...

A)

  Merané pri 20−25 °C s akumulátorom PBA 18V 6.0Ah.

B)

  Menovité voľnobežné otáčky podľa EN IEC 62841-2-3 pre výber vhodných pracovných nástrojov. Skutočné voľnobežné otáčky sú z bezpečnostných dôvodov a kvôli výrobným toleranciám nižšie.

C)

  V závislosti od použitého akumulátora, použitého ochranného krytu a použitej prídavnej rukoväti

D)

  Obmedzený výkon pri teplotách <0 °C.

E)

  Nasledujúce nabíjačky nie sú kompatibilné s akumulátorom PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV