# Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeugs auf der Grafikseite.

(1) | Entriegelungshebel für Schutzhaube
(2) | Spindel-Arretiertaste
(3) | Drehrichtungspfeil am Gehäuse
(4) | Ein-/Ausschalter
(5) | Ladezustandsanzeige
(6) | AkkuA)
(7) | Stellrad Drehzahlvorwahl (AdvancedGrind 18V-80)
(8) | Akku-EntriegelungstasteA)
(9) | Standard-Zusatzgriff (isolierte Grifffläche)A)
(10) | Vibrationsdämpfender Zusatzgriff (isolierte Grifffläche)A)
(11) | Schutzhaube zum Schleifen
(12) | Schutzhaube zum TrennenA)
(13) | Abdeckung zum Trennen
(14) | Aufnahmeflansch mit O-Ring
(15) | Schleifscheibe
(16) | TrennscheibeA)
(17) | Diamant-TrennscheibeA)
(18) | Spannmutter (UniversalGrind 18V-75)
(19) | Schnellspannmutter mit Bügel (AdvancedGrind 18V-80)
(20) | Zweilochschlüssel für Spannmutter/Rundmutter
(21) | Handgriff (isolierte Grifffläche)
(22) | Schleifspindel
(23) | HandschutzA)
(24) | GummischleiftellerA)
(25) | SchleifblattA)
(26) | RundmutterA)
(27) | TopfbürsteA)
(28) | GabelschlüsselA)
(29) | Absaughaube zum Trennen mit FührungsschlittenA)

A)

  Abgebildetes oder beschriebenes Zubehör gehört nicht zum Standard-Lieferumfang. Das vollständige Zubehör finden Sie in unserem Zubehörprogramm.