# Műszaki adatok

Sarokcsiszoló |  | AdvancedGrind 18V-80 | UniversalGrind 18V-75 | UniversalGrind 18V-75
--- | --- | --- | --- | ---
Cikkszám |  | ‎3 603 CE5 100‎ | ‎3 603 CE5 000‎ | ‎3 603 CE5 001‎
Névleges feszültség | V= | 18 | 18 | 18
Méretezési üresjárati fordulatszámA)B) | perc-1 | 12.000 | 12.000 | 12.000
Fordulatszám beállítási tartomány | perc-1 | 2800–12.000 | – | –
Max. csiszolókorong-átmérő / gumi csiszolótányér átmérő | mm | 125 | 115 | 125
A csiszolótengely menete |  | M 14 | M 14 | M 14
A csiszolótengely menet max. hossza | mm | 21,7 | 21,7 | 21,7
Konstanselektronika |  | ● | ● | ●
A fordulatszám előválasztása |  | ● | – | –
Lágy felfutás |  | ● | ● | ●
Újraindulás elleni védelem |  | ● | ● | ●
Túlterhelés elleni védelem |  | ● | ● | ●
Tömeg az „EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA‑eljárás) szerintC) | kg | 2,4 (6,0 Ah) | 2,3 (6,0 Ah) | 2,4 (6,0 Ah)
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelés soránD) | °C | –5 ... +50 | –5 ... +50 | –5 ... +50
Kompatibilis akkumulátorok |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
A teljes teljesítményhez javasolt akkumulátorok |  | PBA 18V...W-. ≥ 4.0 Ah | PBA 18V...W-. ≥ 4.0 Ah | PBA 18V...W-. ≥ 4.0 Ah
Javasolt töltőkészülékekE) |  | AL 18... | AL 18... | AL 18...

A)

  20–25 °C hőmérsékleten a PBA 18V 6.0Ah akkumulátorral mérve.

B)

  Méretezési üresjárati fordulatszám az EN IEC 62841-2-3 szerint a hozzáillő betétszerszámok kiválasztásához. A tényleges üresjárati fordulatszám biztonsági meggondolásokból és a gyártási tűrések következtében is alacsonyabb.

C)

  a felhasználásra kerülő akkumulátortól, a felhasználásra kerülő védőbúrától és az alkalmazásra kerülő pótfogantyútól függően

D)

  <0 °C hőmérsékletek esetén korlátozott teljesítmény

E)

  A következő töltőkészülékek nem kompatibilisek a PBA akkumulátorral: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV