# Робота

- Не навантажуйте електроінструмент настільки, щоб він зупинився.

- Перед усіма маніпуляціями з електроінструментом (напр., технічним обслуговуванням, заміною робочого інструмента тощо), а також при його транспортуванні і зберіганні виймайте акумуляторну батарею з електроінструменту. При ненавмисному включенні вимикача існує небезпека поранення.

- Будьте обережні при прорізанні шліців у несучій стіні, див. розділ «Вказівки щодо статики».

- Якщо оброблювана заготовка не лежіть стабільно під власною вагою, її потрібно закріпити.

- Після сильного навантаження дайте електроінструменту ще декілька хвилин попрацювати на холостому ходу, щоб змінний робочий інструмент міг охолонути.

- Не використовуйте електроприлад на абразивно-відрізній станині.

- Не торкайтеся шліфувальних або відрізних кругів, поки вони не охолонуть. Круги сильно нагріваються під час роботи.

Вказівки щодо роботи
Початок роботи