# Выбор числа оборотов

## (AdvancedGrind 18V-80)

При помощи установочного колесика числа оборотов (7) настраивать необходимое число оборотов/ударов даже на работающем инструменте. Данные в следующей таблице являются рекомендуемыми значениями.

Материал | Применение | Рабочий инструмент | Позиция установочного колесика
--- | --- | --- | ---
Металл | Удаление краски | Абразивный материал | 2–3
Металл | Крацевание, удаление ржавчины | Чашечная щетка, гибкий абразив | 3
Нержавеющая сталь | Шлифование | Шлифовальный круг/фибровый круг | 4–6
Металл | Обдирочное шлифование | Шлифовальный круг | 6
Металл | Резка | Oтрезной круг | 6
Камень | Резка | Алмазный отрезной круг | 6

Указанные значения ступеней числа оборотов являются ориентировочными.

- Допустимое число оборотов рабочего инструмента должно быть не менее указанного на электроинструменте максимального числа оборотов. Рабочий инструмент, вращающийся с большей, чем допустимо, скоростью, может разорваться и разлететься в пространстве.