# Componenti illustrati

La numerazione dei componenti raffigurati è riferita all’illustrazione dell’elettroutensile nella pagina con rappresentazione grafica.

(1) | Levetta di sbloccaggio cuffia di protezione
(2) | Pulsante di bloccaggio dell’alberino
(3) | Freccia del senso di rotazione sulla carcassa
(4) | Interruttore di avvio/arresto
(5) | Indicatore del livello di carica
(6) | BatteriaA)
(7) | Rotellina di preselezione del numero di giri (AdvancedGrind 18V-80)
(8) | Tasto di sbloccaggio della batteriaA)
(9) | Impugnatura supplementare standard (superficie di presa isolata)A)
(10) | Impugnatura supplementare antivibrazioni (superficie di presa isolata)A)
(11) | Cuffia di protezione per levigatura
(12) | Cuffia di protezione per taglioA)
(13) | Copertura per il taglio
(14) | Flangia di attacco con O-ring
(15) | Mola abrasiva
(16) | Mola da taglioA)
(17) | Mola da taglio diamantataA)
(18) | Dado di serraggio (UniversalGrind 18V-75)
(19) | Dado autoserrante con staffa (AdvancedGrind 18V-80)
(20) | Chiave a due perni per dado di serraggio/dado cilindrico
(21) | Impugnatura (superficie di presa isolata)
(22) | Mandrino portamola
(23) | Protezione per le maniA)
(24) | Platorello in gommaA)
(25) | Foglio abrasivoA)
(26) | Dado cilindricoA)
(27) | Spazzola a tazzaA)
(28) | Chiave fissaA)
(29) | Cuffia di aspirazione per taglio con slitta di guidaA)

A)

  L’accessorio illustrato oppure descritto non è compreso nel volume di fornitura standard. L’accessorio completo è contenuto nel nostro programma acces‌sori.