# Изобразени елементи

Номерирането на изобразените компоненти се отнася до изображението на електроинструмента на графичната страница.

(1) | Освобождаващ лост за предпазния кожух
(2) | Бутон за застопоряване на вала
(3) | Стрелка върху корпуса за посоката на въртене
(4) | Пусков прекъсвач
(5) | Индикатор за степента на зареденост на акумулаторната батерия
(6) | Акумулаторна батерияA)
(7) | Колело за регулиране за предварителен избор на обороти (AdvancedGrind 18V-80)
(8) | Бутон за отключване на акумулаторната батерияA)
(9) | Стандартна спомагателна ръкохватка (изолирана повърхност за захващане)A)
(10) | Поглъщаща вибрациите спомагателна ръкохватка (изолирана повърхност за захващане)A)
(11) | Предпазен кожух за шлифоване
(12) | Предпазен кожух за рязанеA)
(13) | Капак за рязане
(14) | Поемащ фланец с О-пръстен
(15) | Шлифовъчен диск
(16) | Диск за рязанеA)
(17) | Диамантен диск за рязанеA)
(18) | Обтяжна гайка (UniversalGrind 18V-75)
(19) | Бързообтяжна гайка със скоба (AdvancedGrind 18V-80)
(20) | Ключ с два отвора за обтяжна гайка/кръгла гайка
(21) | Ръкохватка (изолирана повърхност за захващане)
(22) | Вал
(23) | Защита за ръцетеA)
(24) | Гумен подложен дискA)
(25) | Лист шкуркаA)
(26) | Кръгла гайкаA)
(27) | Чашковидна телена четкаA)
(28) | Вилков ключA)
(29) | Прахоуловителен кожух за рязане с водеща шейнаA)

A)

  Изобразените на фигурите и описаните допълнителни приспособления не са включени в стандартната окомплектовка на уреда. Изчерпателен списък на допълнителните приспособления можете да намерите съответно в каталога ни за допълнителни приспособления.