# Brug

- Belast ikke el-værktøjet så meget, at det kommer til stilstand.

- Tag altid akkuen ud af el‑værktøjet, før der arbejdes på el‑værktøjet (f.eks. vedligeholdelse, værktøjsskift osv.) samt før det transporteres og lægges til opbevaring. Utilsigtet aktivering af start-stop-kontakten er forbundet med kvæstelsesfare.

- Forsigtig ved slidsning i bærende vægge, se afsnittet "Oplysninger om statik".

- Fastspænd emnet, hvis det ikke ligger sikkert på grund af sin egenvægt.

- Lad el-værktøjet køre i tomgang i et par minutter efter stærk belastning, så indsatsværktøjet kan afkøle.

- El-værktøjet må ikke benyttes med en skærestander.

- Rør ikke ved slibe- og skæreskiverne, før de er kølet af. Skiverne bliver meget varmt under arbejdet.

Arbejdsvejledning
Ibrugtagning