# Tekniset tiedot

Kulmahiomakone |  | AdvancedGrind 18V-80 | UniversalGrind 18V-75 | UniversalGrind 18V-75
--- | --- | --- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 603 CE5 100‎ | ‎3 603 CE5 000‎ | ‎3 603 CE5 001‎
Nimellinen jännite | V= | 18 | 18 | 18
Nimellinen tyhjäkäyntikierroslukuA)B) | min-1 | 12 000 | 12 000 | 12 000
Kierrosluvun säätöalue | min-1 | 2 800–12 000 | – | –
Hiomalaikan / kumisen hiomalautasen maksimihalkaisija | mm | 125 | 115 | 125
Hiomakaran kierre |  | M 14 | M 14 | M 14
Hiomakaran maks. kierrepituus | mm | 21,7 | 21,7 | 21,7
Vakioelektroniikka |  | ● | ● | ●
Kierrosluvun valinta |  | ● | – | –
Pehmeä käynnistys |  | ● | ● | ●
Uudelleenkäynnistyssuoja |  | ● | ● | ●
Ylikuormitussuoja |  | ● | ● | ●
Paino EPTA‑Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaanC) | kg | 2,4 (6,0 Ah) | 2,3 (6,0 Ah) | 2,4 (6,0 Ah)
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0...+35 | 0...+35 | 0...+35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössäD) ja säilytyksessä | °C | –5...+50 | –5...+50 | –5...+50
Yhteensopivat akut |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Suositellut akut täyden suorituskyvyn takaamiseksi |  | PBA 18V...W-. ≥ 4.0 Ah | PBA 18V...W-. ≥ 4.0 Ah | PBA 18V...W-. ≥ 4.0 Ah
Suositellut latauslaitteetE) |  | AL 18... | AL 18... | AL 18...

A)

  Mitattu 20−25 °C:n lämpötilassa akun PBA 18V 6.0Ah kanssa.

B)

  Standardin EN IEC 62841-2-3 mukainen nimellinen tyhjäkäyntikierrosluku sopivien käyttötarvikkeiden valintaan. Turvallisuussyiden ja valmistustoleranssien takia todellinen tyhjäkäyntikierrosluku on sitä pienempi.

C)

  Riippuu käytettävästä akusta, käytettävästä suojuksesta ja käytettävästä lisäkahvasta

D)

  rajoitettu teho, kun lämpötila on < 0 °C

E)

  Seuraavat latauslaitteet eivät ole yhteensopivia PBA-akun kanssa: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV