# Технические данные

Угловая шлифовальная машина |  | AdvancedGrind 18V-80 | UniversalGrind 18V-75 | UniversalGrind 18V-75
--- | --- | --- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎3 603 CE5 100‎ | ‎3 603 CE5 000‎ | ‎3 603 CE5 001‎
Номинальное напряжение | В= | 18 | 18 | 18
Номинальное число оборотов холостого ходаA)B) | об/мин | 12000 | 12000 | 12000
Диапазон настройки частоты оборотов | об/мин | 2800–12000 | – | –
Макс. диаметр шлифовального круга/резиновой опорной тарелки | мм | 125 | 115 | 125
Резьба шлифовального шпинделя |  | M 14 | M 14 | M 14
Макс. длина резьбы шлифовального шпинделя | мм | 21,7 | 21,7 | 21,7
Константная электроника |  | ● | ● | ●
Выбор числа оборотов |  | ● | – | –
Плавный пуск |  | ● | ● | ●
Защита от непредна‌меренного пуска |  | ● | ● | ●
Защита от перегрузки |  | ● | ● | ●
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014C) | кг | 2,4 (6,0 А·ч) | 2,3 (6,0 А·ч) | 2,4 (6,0 А·ч)
Рекомендуемая температура внешней среды во время зарядки | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Допустимая температура окружающей среды во время эксплуатацииD) и во время хранения | °C | –5 ... +50 | –5 ... +50 | –5 ... +50
Совместимые аккумуляторы |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Рекомендуемые аккумуляторы для достижения полной производительности |  | PBA 18V...W-. ≥ 4.0 А·ч | PBA 18V...W-. ≥ 4.0 А·ч | PBA 18V...W-. ≥ 4.0 А·ч
Рекомендуемые зарядные устройстваE) |  | AL 18... | AL 18... | AL 18...

A)

  Измерения при 20−25 °C с аккумулятором PBA 18V 6.0Ah.

B)

  Номинальное число оборотов холостого хода по EN IEC 62841-2-3 для выбора подходящей оснастки. Фактическое число оборотов холостого хода из соображений безопасности и из-за производственных допусков ниже.

C)

  в зависимости от используемого аккумулятора, защитного кожуха и дополнительной рукоятки

D)

  Ограниченная мощность при температуре <0 °C.

E)

  Следующие зарядные устройства несовместимы с аккумулятором PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV