# Tekniska data

Vinkelslip |  | AdvancedGrind 18V-80 | UniversalGrind 18V-75 | UniversalGrind 18V-75
--- | --- | --- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 603 CE5 100‎ | ‎3 603 CE5 000‎ | ‎3 603 CE5 001‎
Märkspänning | V= | 18 | 18 | 18
Mätnings-tomgångsvarvtalA)B) | slag/min | 12000 | 12000 | 12000
Område för varvtalsinställning | slag/min | 2800–12000 | – | –
Max. slipskivediameter/gummisliprondelldiameter | mm | 125 | 115 | 125
Slipspindelgänga |  | M 14 | M 14 | M 14
Max. gänglängd för slipspindeln | mm | 21,7 | 21,7 | 21,7
Konstantelektronik |  | ● | ● | ●
Inställning av varvtal |  | ● | – | –
Mjukstart |  | ● | ● | ●
Skydd mot oavsiktlig återstart |  | ● | ● | ●
Överbelastningsskydd |  | ● | ● | ●
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014C) | kg | 2,4 (6,0 Ah) | 2,3 (6,0 Ah) | 2,4 (6,0 Ah)
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tillåten omgivningstemperatur under driftD) och vid lagring | °C | –5 ... +50 | –5 ... +50 | –5 ... +50
Kompatibla batterier |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Rekommenderade batterier för full effekt |  | PBA 18V...W-. ≥ 4.0 Ah | PBA 18V...W-. ≥ 4.0 Ah | PBA 18V...W-. ≥ 4.0 Ah
Rekommenderade laddareE) |  | AL 18... | AL 18... | AL 18...

A)

  Uppmätt vid 20−25 °C med batteri PBA 18V 6.0Ah.

B)

  Mätnings-tomgångsvarvtal enligt EN IEC 62841-2-3 för val av passande insatsverktyg. Det faktiska tomgångsvarvtalet är lägre av säkerhetsskäl och tillverkningsskäl.

C)

  Beroende på batteri, skyddskåpa och stödhandtag

D)

  Begränsad effekt vid temperaturer <0 °C

E)

  Följande laddare är inte kompatibla med batteriet PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV