# Tehnički podaci

Kutna brusilica |  | AdvancedGrind 18V-80 | UniversalGrind 18V-75 | UniversalGrind 18V-75
--- | --- | --- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 603 CE5 100‎ | ‎3 603 CE5 000‎ | ‎3 603 CE5 001‎
Nazivni napon | V= | 18 | 18 | 18
Nazivni broj okretaja u praznom hoduA)B) | min–1 | 12000 | 12000 | 12000
Područje namještanja broja okretaja | min–1 | 2800–12000 | – | –
Maks. promjer brusne ploče/gumenog brusnog tanjura | mm | 125 | 115 | 125
Navoj brusnog vretena |  | M 14 | M 14 | M 14
Maks. dužina navoja brusnog vretena | mm | 21,7 | 21,7 | 21,7
Konstantna elektronika |  | ● | ● | ●
Predbiranje broja okretaja |  | ● | – | –
Meki start |  | ● | ● | ●
Zaštita od ponovnog pokretanja |  | ● | ● | ●
Zaštita od preopterećenja |  | ● | ● | ●
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014C) | kg | 2,4 (6,0 Ah) | 2,3 (6,0 Ah) | 2,4 (6,0 Ah)
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dopuštena temperatura okoline pri raduD) i kod skladištenja | °C | –5 ... +50 | –5 ... +50 | –5 ... +50
Kompatibilne aku-baterije |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Preporučene aku-baterije za puni učinak |  | PBA 18V...W-. ≥ 4,0 Ah | PBA 18V...W-. ≥ 4,0 Ah | PBA 18V...W-. ≥ 4,0 Ah
Preporučeni punjačiE) |  | AL 18... | AL 18... | AL 18...

A)

  Izmjereno na 20−25 °C s aku-baterijom PBA 18V 6.0Ah.

B)

  Nazivni broj okretaja u praznom hodu u skladu s normom EN IEC 62841-2-3 za odabir prikladnih radnih alata. Stvarni broj okretaja u praznom hodu je manji iz sigurnosnih razloga i uvjetovan proizvodnim tolerancijama.

C)

  ovisno o korištenoj aku-bateriji, korištenom štitniku i korištenoj dodatnoj ručki

D)

  Ograničeni učinak kod temperatura <0 °C.

E)

  Sljedeći punjači nisu kompatibilni s aku-baterijom PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV