# Componentes ilustrados

A numeração dos componentes i‌lus‌tra‌dos refere‑se à apresentação da ferramenta elétrica na página de esquemas.

(1) | Alavanca de desbloqueio para tampa de proteção
(2) | Tecla de bloqueio do veio
(3) | Seta do sentido de rotação na carcaça
(4) | Interruptor de ligar/desligar
(5) | Indicador do nível de carga
(6) | BateriaA)
(7) | Roda da pré-seleção da velocidade de rotação (AdvancedGrind 18V-80)
(8) | Tecla de desbloqueio da bateriaA)
(9) | Punho adicional padrão (superfície do punho isolada)A)
(10) | Punho adicional com amortecimento das vibrações (superfície do punho isolada)A)
(11) | Tampa de proteção para lixar
(12) | Tampa de proteção para cortarA)
(13) | Cobertura para cortar
(14) | Flange de admissão com O-ring
(15) | Disco de rebarbar
(16) | Disco de corteA)
(17) | Disco de corte de diamanteA)
(18) | Porca de aperto (UniversalGrind 18V-75)
(19) | Porca de aperto rápido com arco (AdvancedGrind 18V-80)
(20) | Chave de dois furos para porca de aperto/porca redonda
(21) | Punho (superfície do punho isolada)
(22) | Veio de trabalho
(23) | Proteção das mãosA)
(24) | Prato de lixar em borrachaA)
(25) | Folha de lixaA)
(26) | Porca redondaA)
(27) | Catrabucha tipo tachoA)
(28) | Chave de bocasA)
(29) | Tampa de aspiração para cortar com patim de guiaA)

A)

  Acessórios apresentados ou descritos não pertencem ao volume de fornecimento padrão. Todos os acessórios encontram-se no nosso programa de acessórios.