# Tehniskie parametri

Leņķa slīpmašīna |  | AdvancedGrind 18V-80 | UniversalGrind 18V-75 | UniversalGrind 18V-75
--- | --- | --- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 603 CE5 100‎ | ‎3 603 CE5 000‎ | ‎3 603 CE5 001‎
Nominālais spriegums | V= | 18 | 18 | 18
Brīvgaitas griešanās ātrumsA)B) | min–1 | 12000 | 12000 | 12000
Griešanās ātruma regulēšanas diapazons | min–1 | 2800–12000 | – | –
Maks. slīpripas/gumijas slīpripas diametrs | mm | 125 | 115 | 125
Slīpēšanas darbvārpstas vītne |  | M 14 | M 14 | M 14
Maks. slīpēšanas darbvārpstas vītnes garums | mm | 21,7 | 21,7 | 21,7
Elektroniskā gaitas stabilizēšana |  | ● | ● | ●
Griešanās ātruma regulēšana |  | ● | – | –
Pakāpeniska palaišana |  | ● | ● | ●
Aizsardzība pret atkārtotu ieslēgšanos |  | ● | ● | ●
Aizsardzība pret pārslodzi |  | ● | ● | ●
Svars atbilstīgi EPTA-Procedure 01:2014C) | kg | 2,4 (6,0 Ah) | 2,3 (6,0 Ah) | 2,4 (6,0 Ah)
Ieteicamā apkārtējās vides gaisa temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Pieļaujamā apkārtējās vides temperatūra darbības laikāD) un glabāšanas laikā | °C | –5 ... +50 | –5 ... +50 | –5 ... +50
Saderīgi akumulatori |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Ieteicamie akumulatori, lai jauda būtu maksimāla |  | PBA 18V...W-. ≥ 4,0 Ah | PBA 18V...W-. ≥ 4,0 Ah | PBA 18V...W-. ≥ 4,0 Ah
Ieteicamās uzlādes ierīcesE) |  | AL 18... | AL 18... | AL 18...

A)

  Mērījums 20−25 °C temperatūrā ar akumulatoru PBA 18V 6.0Ah.

B)

  Nominālais brīvgaitas griešanās ātrums atbilstīgi EN IEC 62841-2-3 piemērotu darba instrumentu izvēlei. Faktiskais apgriezienu skaits drošības apsvērumu dēļ un atkarībā no ražošanas pielaidēm ir mazāks.

C)

  atkarībā no izmantotā akumulatora , aizsargpārsega un no izmantotā papildroktura

D)

  Samazināta jauda pie temperatūras <0 °C.

E)

  Sekojošās uzlādes ierīces nav saderīgas ar akumulatoriem PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV