# Pré-seleção do número de rotação

## (AdvancedGrind 18V-80)

Com a roda de pré-seleção da velocidade de rotação (7) pode pré-selecionar o número de rotações necessário mesmo durante a operação. As indicações apresentadas na tabela seguinte são valores recomendados.

Material | Aplicação | Ferramenta de trabalho | Posição da roda de ajuste
--- | --- | --- | ---
Metal | Remover tintas | Folha de lixa | 2–3
Metal | Escovar, desenferrujar | Escova tipo tacho, lixa | 3
Aço inoxidável | Lixar | Disco de rebarbar/disco de fibra | 4−6
Metal | Desbastar | Disco de rebarbar | 6
Metal | Cortar | Disco de corte | 6
Pedra | Cortar | Disco de corte de diamante | 6

Os valores indicados dos níveis de rotação são valores de referência.

- A velocidade nominal do acessório deve ser, no mínimo, igual à velocidade máxima indicada na ferramenta elétrica. Os acessórios que forem utilizados a uma velocidade superior àquela para a qual foram concebidos poderão desintegrar-se e projetar fragmentos.