# Akumuliatoriaus įkrovos būklės indikatorius

Akumuliatoriaus įkrovos būklės indikatorius, kai yra pusiau arba visiškai paspaustas įjungimo-išjungimo jungiklis, kelias sekundes rodo akumuliatoriaus įkrovos būklę.

LED | Talpa
--- | ---
Šviečia nuolat 3 × žali | 75–100 %
Šviečia nuolat 2 × žali | 40–75 %
Šviečia nuolat 1 × žalias | 15–40 %
Lėtai mirksi 1 × žalias | 0–15 %

Įkrovos būklės indikatoriaus 3 šviesos diodai mirksi greitai, kai akumuliatoriaus temperatūra yra už darbinės temperatūros intervalo ribų ir/arba suveikė apsauga nuo per didelės apkrovos.