# Tehnični podatki

Kotni brusilnik |  | AdvancedGrind 18V-80 | UniversalGrind 18V-75 | UniversalGrind 18V-75
--- | --- | --- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 603 CE5 100‎ | ‎3 603 CE5 000‎ | ‎3 603 CE5 001‎
Nazivna napetost | V= | 18 | 18 | 18
Nazivno število vrtljajev v prostem tekuA)B) | min–1 | 12000 | 12000 | 12000
Nastavitveno območje števila vrtljajev | min–1 | 2800–12000 | – | –
Najv. premer brusilne plošče/gumijastega brusilnega krožnika | mm | 125 | 115 | 125
Navoj brusilnega vretena |  | M 14 | M 14 | M 14
Najv. dolžina navoja brusilnega vretena | mm | 21,7 | 21,7 | 21,7
Sistem za ohranjanje konstantnega števila vrtljajev |  | ● | ● | ●
Izbira števila vrtljajev |  | ● | – | –
Mehak zagon |  | ● | ● | ●
Zaščita pred ponovnim zagonom |  | ● | ● | ●
Preobremenitvena zaščita |  | ● | ● | ●
Teža po EPTA-Procedure 01:2014C) | kg | 2,4 (6,0 Ah) | 2,3 (6,0 Ah) | 2,4 (6,0 Ah)
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemD) in med skladiščenjem | °C | –5 ... +50 | –5 ... +50 | –5 ... +50
Združljive akumulatorske baterije |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Priporočene akumulatorske baterije za največjo zmogljivost |  | PBA 18V...W-. ≥ 4,0 Ah | PBA 18V...W-. ≥ 4,0 Ah | PBA 18V...W-. ≥ 4,0 Ah
Priporočeni polnilnikiE) |  | AL 18... | AL 18... | AL 18...

A)

  Izmerjeno pri 20−25 °C z akumulatorsko baterijo PBA 18V 6.0Ah.

B)

  Nazivno število vrtljajev v prostem teku po EN IEC 62841-2-3 za izbiro primernih nastavkov. Dejansko število vrtljajev v prostem teku je iz varnostnih razlogov in zaradi proizvodnih toleranc nižje.

C)

  Odvisno od uporabljene akumulatorske baterije, uporabljenega zaščitnega pokrova in uporabljenega pomožnega ročaja

D)

  Omejena zmogljivost pri temperaturah pod 0 °C.

E)

  Naslednji polnilniki niso združljivi z akumulatorsko baterijo PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV