# Sūkių skaičiaus išankstinis nustatymas

## (AdvancedGrind 18V-80)

Sūkių skaičiaus nustatymo reguliatoriaus ratuku (7) reikiamą sūkių skaičių galite nustatyti net ir įrankiui veikiant. Duomenys žemiau pateiktoje lentelėje yra reko‌mendacinio pobūdžio.

Medžiaga | Naudojimas | Darbo įrankis | Reguliavimo ratuko padėtis
--- | --- | --- | ---
Metalas | Dažų nuėmimas | Šlifavimo popieriaus lapelis | 2–3
Metalas | Apdirbimas šepečiu, rūdžių valymas | Cilindrinis šepetys, šlifavimo popieriaus lapelis | 3
Nerūdijantis plienas | Šlifavimas | Šlifavimo diskas/fibrinis diskas | 4–6
Metalas | Rupusis šlifavimas | Šlifavimo diskas | 6
Metalas | Atpjovimas | Pjovimo diskas | 6
Akmuo | Atpjovimas | Deimantinis pjovimo diskas | 6

Nurodytos sūkių skaičiaus pakopų vertės yra orientacinės.

- Darbo įrankio leidžiamas sūkių skaičius turi būti ne mažesnis už didžiausią sūkių skaičių, nurodytą ant elektrinio įrankio. Įrankis, kuris sukasi greičiau, nei yra leistina, gali lūžti ir nulėkti nuo prietaiso.