# Tempos de carga

Na seguinte tabela pode consultar o tempo aproximado necessário, em minutos, para carregar totalmente a bateria, em função do tipo de bateria. Os tempos de carga podem variar. Mais informações em: www.bosch-diy.com/wac

## AL 1810 CV

Bateria |
--- | ---
PBA 18V-1,5 Ah W-A | ≈83
PBA 18V-2,0 Ah W-B | ≈115
PBA 18V-2,5 Ah W-B | ≈136
PBA 18V-3,0 Ah W-B | ≈169
PBA 18V-3,0 Ah W-C | ≈172
PBA 18V-4,0 Ah W-C | ≈228
PBA 18V-4,0 Ah Power Plus | ≈219
PBA 18V-5,0 Ah W-C | ≈276
PBA 18V-6,0 Ah W-C | ≈335

## AL 18V-20

Bateria |
--- | ---
PBA 18V-1,5 Ah W-A | ≈49
PBA 18V-2,0 Ah W-B | ≈65
PBA 18V-2,5 Ah W-B | ≈80
PBA 18V-3,0 Ah W-B | ≈99
PBA 18V-3,0 Ah W-C | ≈95
PBA 18V-4,0 Ah W-C | ≈116
PBA 18V-4,0 Ah Power Plus | ≈123
PBA 18V-5,0 Ah W-C | ≈154
PBA 18V-6,0 Ah W-C | ≈188

corresponde a um nível de carga completo