# زمان شارژ

جدول زیر زمان تقریبی را برحسب دقیقه نشان می دهد که برای شارژ کامل باتری، بسته به نوع باتری لازم است. زمان های شارژ شدن می توانند متغیر باشند. اطلاعات بیشتر را در این سایت مشاهده نمایید: www.bosch-diy.com/wac

## AL 1810 CV

باتری قابل شارژ |
--- | ---
PBA 18V-1,5 Ah W-A | ≈83
PBA 18V-2,0 Ah W-B | ≈115
PBA 18V-2,5 Ah W-B | ≈136
PBA 18V-3,0 Ah W-B | ≈169
PBA 18V-3,0 Ah W-C | ≈172
PBA 18V-4,0 Ah W-C | ≈228
PBA 18V-4,0 Ah Power Plus | ≈219
PBA 18V-5,0 Ah W-C | ≈276
PBA 18V-6,0 Ah W-C | ≈335

## AL 18V-20

باتری قابل شارژ |
--- | ---
PBA 18V-1,5 Ah W-A | ≈49
PBA 18V-2,0 Ah W-B | ≈65
PBA 18V-2,5 Ah W-B | ≈80
PBA 18V-3,0 Ah W-B | ≈99
PBA 18V-3,0 Ah W-C | ≈95
PBA 18V-4,0 Ah W-C | ≈116
PBA 18V-4,0 Ah Power Plus | ≈123
PBA 18V-5,0 Ah W-C | ≈154
PBA 18V-6,0 Ah W-C | ≈188

مربوط به وضعیت شارژ کامل است