# 충전 시간

배터리 유형에 따라 배터리를 완충하는 데 필요한 대략적인 시간(분 단위)은 다음 표에서 참고하십시오. 충전 시간은 차이가 있을 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-diy.com/wac에서 확인할 수 있습니다.

## AL 1810 CV

배터리 |
--- | ---
PBA 18V-1,5 Ah W-A | ≈83
PBA 18V-2,0 Ah W-B | ≈115
PBA 18V-2,5 Ah W-B | ≈136
PBA 18V-3,0 Ah W-B | ≈169
PBA 18V-3,0 Ah W-C | ≈172
PBA 18V-4,0 Ah W-C | ≈228
PBA 18V-4,0 Ah Power Plus | ≈219
PBA 18V-5,0 Ah W-C | ≈276
PBA 18V-6,0 Ah W-C | ≈335

## AL 18V-20

배터리 |
--- | ---
PBA 18V-1,5 Ah W-A | ≈49
PBA 18V-2,0 Ah W-B | ≈65
PBA 18V-2,5 Ah W-B | ≈80
PBA 18V-3,0 Ah W-B | ≈99
PBA 18V-3,0 Ah W-C | ≈95
PBA 18V-4,0 Ah W-C | ≈116
PBA 18V-4,0 Ah Power Plus | ≈123
PBA 18V-5,0 Ah W-C | ≈154
PBA 18V-6,0 Ah W-C | ≈188

완충된 상태에 해당