# Tiempo de carga

La siguiente tabla muestra el tiempo aproximado necesario en minutos, para cargar completamente el acumulador, en función del tipo de acumulador. Los tiempos de carga pueden variar. Informaciones adicionales en: www.bosch-diy.com/wac

## AL 1810 CV

Acumulador |
--- | ---
PBA 18V-1,5 Ah W-A | ≈ 83
PBA 18V-2,0 Ah W-B | ≈115
PBA 18V-2,5 Ah W-B | ≈136
PBA 18V-3,0 Ah W-B | ≈169
PBA 18V-3,0 Ah W-C | ≈172
PBA 18V-4,0 Ah W-C | ≈228
PBA 18V-4,0 Ah Power Plus | ≈219
PBA 18V-5,0 Ah W-C | ≈276
PBA 18V-6,0 Ah W-C | ≈335

## AL 18V-20

Acumulador |
--- | ---
PBA 18V-1,5 Ah W-A | ≈49
PBA 18V-2,0 Ah W-B | ≈65
PBA 18V-2,5 Ah W-B | ≈80
PBA 18V-3,0 Ah W-B | ≈99
PBA 18V-3,0 Ah W-C | ≈95
PBA 18V-4,0 Ah W-C | ≈116
PBA 18V-4,0 Ah Power Plus | ≈123
PBA 18V-5,0 Ah W-C | ≈154
PBA 18V-6,0 Ah W-C | ≈188

corresponde a un estado de carga completo